FASE PRIMARIA DE LA FUENTE DE PODER

Recibe el voltaje de línea y efectúa la reducción y rectificación principal.

FASE SECUNDARIA DE LA FUENTE DE PODER

La corriente ya reducida y convertida a continua es filtrada y distribuida de acuerdo con los voltajes necesarios para cada componente por lo general en la etapa secundaria es donde podemos distribuir al fusible. Este es el conductor de corriente que se corta para interrumpir e suministro en caso de exceso de energía inesperada lo que evita que cada uno de los componentes importantes del sistema se dañe